附件1

成果转化揭榜挂帅项目清单

附件1—1

“企业找成果”揭榜挂帅项目清单

序号	项目名称	项目总投入	实施期限	需求企业	联系人
1	智慧冷链及冷链智造核心技术在广西/东盟农产品产业升级中的创新应用与示范	2600万元	3年	广西京桂数智农业有限公司	张壮飞 13978683111
2	酿酒酵母合成天然产物的关键技术与产业化应用	1200万元	3年	南宁汉和生物科技股份有限公司	李志聪 15077749554
3	高强预应力钢绞线盘条的质量提升及超高强产品开发	2300万元	3年	柳州钢铁股份有限公司、广西钢铁集团有限公司	钱学海 13667729482
4	孟烷二胺制备技术应用与示范	1500万元	3年	广西鼎弘树脂有限公司	李 军 15877112829
5	固态电池用高抗拉强度、高延展性铜箔的技术应用与示范	2000万元	3年	广西华创新材铜箔有限公司	曹盛强 15994378703

附件1—2

“企业找成果”揭榜挂帅项目榜单

目 录

项目一：智慧冷链及冷链智造核心技术在广西/东盟农产品产业升级中的创新应用与示范	2

项目二：酿酒酵母合成天然产物的关键技术与产业化应用	5

项目三：高强预应力钢绞线盘条的质量提升及超高强产品开发	6

项目四：孟烷二胺制备技术应用与示范	8

项目五：固态电池用高抗拉强度、高延展性铜箔的技术应用与示范	9

项目一：智慧冷链及冷链智造核心技术在广西/东盟农产品产业升级中的创新应用与示范

需求目标：针对广西及东盟地区农产品冷链产业存在的高损耗率（普遍超过20%）、保鲜技术滞后、智能化程度低、跨境协作效率不足等核心痛点，本项目需解决以下三大关键技术问题：

1.细胞级锁鲜技术适应性突破

针对荔枝、芒果、叶菜等区域特色农产品的生理特性，研发多品类差异化保鲜工艺，攻克高温高湿环境下细胞活性维持难题，实现农产品品质与货架期的双重提升。

2.单级CO₂制冷系统能效优化

提升制冷设备在东南亚高温、高湿度复杂气候下的运行稳定性，突破传统氟利昂制冷剂环保性与能效瓶颈，构建绿色低碳的冷链温控体系。

3.跨境全链无人化智能运营

整合自动化分拣、多语言报关系统、跨境数据安全传输技术，打通东盟多国海关规则壁垒，实现从产地预冷、仓储物流到跨境通关的全流程无人化协同作业。

核心目标与考核指标：

1.经济效益与产业升级

损耗率降低：农产品冷链损耗率从行业平均20%以上降至≤3%。

成本优化：对比传统冷链综合运营成本降低25%。

产业带动：服务50+家区域农产品企业，带动冷链装备制造、跨境贸易、精深加工协同发展。

2.技术创新与标准输出

保鲜技术突破：叶菜保鲜期≥50天，水果保鲜期较传统冷链延长50%。建立覆盖100+种广西/东盟特色农产品的精准保鲜数据库。

绿色制冷优化：单级CO2或混合（CO2+N2+O2）气调锁鲜技术及装备中试应用，（制冷系统能耗降低15%，高温高湿环境下运行稳定性≥99.5%。

智能化升级：中试生产分拣线全链无人化分拣准确率≥99.99%，数据安全传输达标率100%。

标准制定：形成中国—东盟农产品冷链技术团体标准（含CO2或（CO2+N2+O2）制冷、细胞锁鲜等）为RCEP跨境冷链规则提供至少3项技术范本。

3.示范应用与推广

基地建设：建成1个以上示范性智慧冷链枢纽基地（含预冷、仓储、食品加工、智能分拣配送等功能）。

企业合作：带动合作冷链企业收入增长≥30%，技术复用签约企业≥5家。

社会效益：推动区域内目标合作农产品跨境贸易企业额年增长≥25%；减少食品浪费≥15万吨/年，降低碳排放≥20%。

对揭榜方具体要求：

1.资质要求

国内高校/科研院所：须具备国家级农业或冷链技术相关实验室。

高科技企业：需拥有冷链、智能物流或农产品保鲜相关专利或核心技术。

不接受纯外资企业，但允许国内机构与东盟企业联合申报（需主申报方为国内单位）。

2.技术能力

在细胞级保鲜、CO2制冷、CO2+N2+O2混合气体锁鲜及智能物流领域有成熟技术储备（需提供案例证明）。

具备农产品保鲜数据库开发经验（需展示数据模型或已建成的数据库样本）。

3.实施能力

能组建30人以上专项团队（含冷链工程、智能算法、东盟法规专家），承诺3年内完成技术落地，并提供5年运维支持。

4.资源协同

鼓励与广西本地企业或研究机构合作。

5.其他要求

接受季度进度审计，未达标项需在30日内提交整改方案。合作产生的知识产权归属需求方，揭榜方可保留技术署名权。

项目研发总投入：2600万元（含申请财政补助经费）

实施期限：3年

需求企业：广西京桂数智农业有限公司

联系人：张壮飞，13978683111​​

项目二：酿酒酵母合成天然产物的关键技术与产业化应用

需求目标：围绕广西大健康产业发展战略中对绿色、高效天然产物制造技术的重大需求，针对天然产物绿色生物制造过程中核心底盘构建效率低、合成路径设计精准性不足及规模化生产稳定性差等关键技术难题，系统开展酵母底盘构建、合成路径智能设计与优化、发酵过程强化等研究。基于人工智能辅助设计和基因编辑技术，构建可高效合成羟基酪醇、毛蕊花糖苷等天然产物的代谢工程菌株；针对细胞生长与产物合成的耦合关系进行整体优化，打造性能稳定的细胞工厂体系。通过整合基因编辑工具开发、酶元件智能设计、合成途径重构、连续发酵工艺、膜分离技术与智能控制系统优化，构建高效稳定、自主可控的天然产物生物制造技术平台。以技术创新驱动产业链协同发展，促进天然产物制造端降本增效，显著增强企业经济效益与市场竞争力。

考核指标：

1.基于AI+基因编辑技术，设计代谢物智能反馈模型1套以上，实现目标产物发酵得率提升50%以上。

2.构建可高效合成羟基酪醇、毛蕊花糖苷等天然产物的代谢工程菌株2株及以上，其发酵水平达到：（1）羟基酪醇发酵水平5L罐发酵水平≥7g/L；（2）毛蕊花糖苷5L罐发酵水平≥3g/L。

3.完成羟基酪醇和毛蕊花糖苷2立方发酵规模的中试验证，并形成可扩展至多种高值天然产物的共性工艺包。

4.项目实施期内，建成羟基酪醇和毛蕊花糖苷20吨级发酵液示范生产线，发酵液年产能规模500吨及以上，羟基酪醇、毛蕊花糖苷等产品纯度达到98%及以上；实现销售收入2000万元及以上，新增利税300万元及以上。

5.申请发明专利3件及以上。

项目研发总投入：1200万元（含申请财政补助经费）

实施期限：3年

需求企业：南宁汉和生物科技股份有限公司

联系人：李志聪，15077749554

项目三：高强预应力钢绞线盘条的质量提升及超高强产品开发

需求目标：在沿海桥梁、地铁、铁路等超长、超高、大跨度建筑以及海洋平台等严苛环境中，氯离子会加快高预应力状态材料劣化，降低结构使用寿命，传统钢绞线需定期涂覆保护层或更换，运维成本居高不下。广西沿海地区具有高温高湿高盐环境，对大跨度桥梁、铁路、海洋工程等预应力建筑用材的抗应力腐蚀性能要求严苛，本地高端材料产业链不完善，仍需依赖其他省份。

国内预应力钢绞线行业已形成完整的技术体系，重点发展高强度（如1860MPa及以上）、低松弛、耐腐蚀产品，然而目前1960MPa以上预应力钢绞线普遍存在抗应力腐蚀性能不足问题，与国外先进水平相比仍存在一定差距。

高强度抗应力腐蚀预应力钢绞线可显著减少因腐蚀导致的材料劣化，延长结构使用寿命，降低运维成本，同时可实现基础设施轻量化设计，减少材料用量，降低运输和施工成本，减轻结构自重，提升工程效率。

本项目面向超长、超高、大跨度公共交通、建筑、水利、风电、核电工程、海洋平台等超高承载、轻量化和易施工发展需求，解决柳钢小方坯中心疏松、中心偏析等铸坯缺陷，提高柳钢工业铸坯、线材产品的质量，开发出抗拉强度1960-2060MPa级抗应力腐蚀特种钢丝用盘条产品，解决高强度预应力特种钢丝抗应力腐蚀性能低的难题，满足沿海建筑桥梁、海洋工程、石油石化等特殊服役环境工程长寿命、安全服役要求。

考核指标：

1.SWRH82B盘条的4级网状渗碳体检出比例低于15%。

2.抗拉强度1960~2060MPa级抗应力腐蚀预应力钢用盘条抗拉强度≥1250MPa，断面收缩率≥30%；抗氢脆敏感性应力腐蚀性能按GB/T 21839试验，实测最大力80%时，单根试样断裂时间≥2h，断裂时间中位值≥5h。

3.项目实施期间相关产品实现销售收入5000万元。

项目研发总投入：2300万元（含申请财政补助经费）

实施期限：3年

需求企业：柳州钢铁股份有限公司、广西钢铁集团有限公司

联系人：钱学海，13667729482

项目四：孟烷二胺制备技术应用与示范

需求目标：攻克以松节油和有机腈为原料，通过异构化Ritter反应，实现孟烷二胺的规模化合成技术，突破国外对相关产品的生产技术垄断，为孟烷二胺的国产化、规模化应用奠定基础。研究“一种由松节油制备1,8-孟烷二乙酰胺”产业化技术；研究“一种由不饱和松节油单萜制备1,8-对孟烷二胺”产业化技术；研究“一种由1,8-对孟烷二乙酰胺制备1,8-对孟烷二胺”产业化技术；设计200吨/年孟烷二胺制备技术应用示范线。

考核指标：

1.建立200吨/年孟烷二胺制备技术应用示范线1条。

2.孟烷二胺技术指标如下：

（1）外观：无杂质透明液体；

（2）颜色：淡黄色；

（3）纯度：顺反式孟烷二胺之和＞92%；

（4）制定企业标准1项。

3.经济指标：产值：2000万元，利税：400万元。

4.人才队伍建设指标：培养研究生2名，培养10名孟烷二胺生产的技术管理和操作人员。

项目研发总投入：1500万元（含申请财政补助经费）

实施期限：3年

需求企业：广西鼎弘树脂有限公司

联系人：李军，15877112829

项目五：固态电池用高抗拉强度、高延展性铜箔的技术应用与示范

需求目标：本项目聚焦开发适用于固态电池的高性能铜箔材料，重点突破抗拉强度>750MPa、延伸率5—10%的核心技术指标，解决传统铜箔因强度不足和延展性低导致的电池循环寿命短、能量密度受限等问题。通过材料组分优化、微结构调控及先进制备工艺研发，实现铜箔力学性能的协同提升。项目成果将填补国内高端铜箔技术空白，推动固态电池产业化进程，助力新能源汽车、储能等领域降本增效，预计带动广西形成百亿级新材料产业链，提升我国在全球新能源市场的竞争力。

考核指标：

1.技术指标：抗拉强度≥500MPa，延伸率≥6%；厚度≤6μm，克重偏差±0.8g/m2。

2.质量指标：表面粗糙度Rz ≤1.5μm，抗氧化性（140℃/15min无变色）。

3.应用指标：适配400Wh/kg以上固态电池：通过针刺、过充等安全测试，循环寿命≥2000次。

4.产业化指标	：建成年产1000吨示范线；产品良率≥83%，实现销售收入1亿元，利税1000万元。

项目研发总投入：2000万元（含申请财政补助经费）

实施期限：3年

需求企业：广西华创新材铜箔有限公司

联系人：曹盛强，15994378703

附件1—3

“成果找市场”揭榜挂帅项目清单

序号	成果名称	转化方式	榜单金额	实施期限	需求单位	联系人
1	新型纳米材料负载辣椒素蛋白质体修复组织损伤技术产业化	合作开发	800万元	3年	广西医科大学附属肿瘤医院	潘灵辉13807808637
2	膜法绿色精炼山茶油非热物理加工技术产业化	转让、许可、作价入股或合作开发等方式均可	面议	3年	广西大学轻工与食品工程学院	牛德宝18775398186
3	水稻抗褐飞虱主效基因利用技术产业化	转让、合作开发	面议	3年	广西大学	邱永福18275861016
4	地质聚合物制浆联产高纯木质素零排放技术产业化	转让、许可或合作开发等方式均可	面议	3年	广西大学	崔学民13768271971
5	原创肝癌靶向治疗药CDK4抑制剂WM202301技术产业化	转让、作价入股或合作深入开发再转让	项目当前估值2亿元。计划融资2000万元。	3年	广西大学	王坚毅 18677068612
6	糖料蔗短期高效栽培技术产业化	核心技术许可、作价入股合作开发	5000万元	3年	广西大学	黄福川13977112910
7	4.0智慧优质稻全产业链数字化生态技术产业化	核心技术许可、技术转让	5000万元	3年	广西大学	邓富康14795489270
8	工程渣土复垦技术产业化	核心技术许可	面议	3年	广西大学	李康春18677142253
9	智能无线充电无人机及机巢技术产业化	许可/合作开发	面议	3年	广西电网有限责任公司电力科学研究院	陈千懿18249965066
10	钠离子电池储能技术产业化	许可/合作开发	面议	3年	广西电网有限责任公司电力科学研究院	唐彬13978840794
11	一二次融合的高压开关智能化技术产业化	许可或合作开发等转化方式	面议	2年	广西电网有限责任公司电力科学研究院	王晓明 18275714326
12	新型心血管疾病预警试剂盒技术产业化	作价入股或合作开发取得医疗器械许可	500万元	3年	广西师范大学	陈明 18577316203
13	分布式光纤温度传感技术产业化	转让、许可、作价入股、合作开发等方式均可	面议	3年	广西师范大学	杨军13977386645
14	人工智能评估人体心、肝脏铁含量系统技术产业化	作价入股（投资）方式	200万元	2年	广西医科大学第一附属医院	彭鹏15078822492
15	智能康复训练仪技术产业化	转让、许可、作价入股、合作开发等方式	面议	3年	广西医科大学第一附属医院	黄锋18377150200、

罗祖纯15907714180
16	YJFB组合式固定床污水处理系统技术产业化	许可、作价入股、合作开发	面议	3年	广西益江环保科技股份有限公司	梁永睿15077189396
17	层次晶高镍三元前驱体微结构定制技术产业化	转让或许可	2000—3000万元	3年	桂林电子科技大学	俞兆喆18877338519
18	高比能钠离子电池关键技术产业化	技术转让或技术许可，交易额不少于500万元；作价入股不少于800万元	项目经费建议2000万，或面议。	3年	桂林电子科技大学	邓健秋15078378986

附件1—4

“成果找市场”揭榜挂帅项目榜单

目录

成果一：新型纳米材料负载辣椒素蛋白质体修复组织损伤技术产业化	3

成果二：膜法绿色精炼山茶油非热物理加工技术产业化	4

成果三：水稻抗褐飞虱主效基因利用技术产业化	6

成果四：地质聚合物制浆联产高纯木质素零排放技术产业化	8

成果五：原创肝癌靶向治疗药CDK4抑制剂WM202301技术产业化	10

成果六：糖料蔗短期高效栽培技术产业化	12

成果七：4.0智慧优质稻全产业链数字化生态技术产业化	14

成果八：工程渣土复垦技术产业化	17

成果九：智能无线充电无人机及机巢技术产业化	18

成果十：钠离子电池储能技术产业化	20

成果十一：一二次融合的高压开关智能化技术产业化	22

成果十二：新型心血管疾病预警试剂盒技术产业化	23

成果十三：分布式光纤温度传感技术产业化	26

成果十四：人工智能评估人体心、肝脏铁含量系统技术产业化	27

成果十五：智能康复训练仪技术产业化	29

成果十六：YJFB组合式固定床污水处理系统技术产业化	32

成果十七：层次晶高镍三元前驱体微结构定制技术产业化	34

成果十八：高比能钠离子电池关键技术产业化	37

成果一：新型纳米材料负载辣椒素蛋白质体修复组织损伤技术产业化

成果概述：在本课题前期研究表明：辣椒素（Capsaicin，CAP）预处理能显著减轻ARDS小鼠肺组织水肿和充血，降低肺炎症因子白介素（IL）-1β、IL-6和肿瘤坏死因子（TNF）-α表达，促进肺组织修复及纤维化，但是，其修复组织器官的效果不佳。关键原因是辣椒素分子结构中含有较长的非极性烃链（疏水端），使其几乎不溶于水，极易溶解在脂肪、油类以及有机溶剂（如乙醇、乙醚、丙酮、氯仿）中。这种亲脂性是其能够与神经细胞膜上的受体（如TRPV1离子通道）强烈相互作用并产生灼烧感的关键原因。纳米载体设计：构建了以碳酸钙（CaCO₃）纳米粒子为载体的辣椒素递送系统（CaCO₃@CAP-PEG）。该载体通过以下创新解决辣椒素应用瓶颈：实现疏水性突破：磷脂与聚乙二醇（PEG）修饰提升水溶性与血液稳定性；在肿瘤酸性微环境中精准裂解释放辣椒素，激活TRPV1通道，诱导钙离子内流，引发肿瘤细胞线粒体损伤与凋亡，通过调控免疫细胞（如增强体液免疫、巨噬细胞极化）加速损伤修复。通过系统性研究，我们建立了基于炎症免疫软调节理论的作用机制模型，明确了其在组织再生、炎症缓解、细胞功能调节中的关键靶点。项目团队依托蛋白组学、基因组学及AI智能评价系统，优化药物负载方式，提升其稳定性、靶向性与生物利用度，具备良好的临床转化前景。该技术以天然辣椒素为活性核心、智能纳米载体为递送引擎，在组织靶向修复领域具备颠覆性潜力。短期可聚焦肿瘤与慢性炎症赛道，通过医工结合（如磁性导航+免疫疗法）加速临床转化；长期需构建“材料—设备—诊疗”生态链。

成果应用前景或预期目标：本产品具有广泛的市场适应性，适用于术后脏器损伤修复、创面愈合、烧烫伤、骨折、糖尿病足等领域，并可结合再生医学、3D打印、生物支架等前沿技术，开展个性化治疗方案。该技术打破了传统单一治疗模式的瓶颈，实现“精准靶向+多靶修复”一体化治疗，符合慢性疾病管理、老龄化社会背景下对组织再生治疗的迫切需求。预计通过3年实施周期，建立标准化生产流程，完善临床应用规范，实现临床转化和示范应用；同步完成知识产权布局和成果登记，推动形成产业联盟和专利池机制。经济上，预计可推动中药现代化纳米制剂市场实现1亿元年产值规模；社会效益方面，有望显著缩短患者康复时间与并发症发生率，提高生活质量，并提升广西生物医药技术在组织修复方向的创新影响力和产业核心竞争力。

转化方式：合作开发

榜单金额：800万元

实施期限：3年

需求单位：广西医科大学附属肿瘤医院

联系人：潘灵辉，13807808637

成果二：膜法绿色精炼山茶油非热物理加工技术产业化

成果概述：传统的山茶油精炼工艺往往涉及高温、高压和化学处理等，不仅增加生产成本，还会对油品产生负面影响。随着科技的进步和人们对食品安全及环保意识的增强，开发一种高效、绿色、环保的山茶油精炼技术显得尤为重要。本科技成果主要聚焦于基于陶瓷膜过滤技术的山茶油绿色精炼产业化技术开发。该成果的核心创新在于利用陶瓷膜的高效过滤与分离性能，在常温条件下实现“一步法”精炼工艺。这种方法不仅可以有效去除油中的杂质，还能最大限度地保留山茶油中的高活性成分，同时避免了化学溶剂的使用，从而显著提升了精炼过程的绿色性和环保性，为山茶油的高质量生产提供了新的解决方案。

目前，已申请相关的国家专利9件（授权2件），其中美国/PCT/荷兰专利各1件，包括陶瓷膜系统结构设计与优化、山茶油精炼工艺参数调控等关键技术；制定并发布广西团体标准2项（《膜过滤法山茶油》《膜过滤法山茶油操作规范》），获国家软件著作权7件，发表了多篇高水平SCI论文。技术成熟度方面，该成果已进入应用阶段，打破山茶油传统化学精炼工艺思路，实现了山茶油绿色化、营养化、适度化、最少化、高值化、节能化加工，具有独创性，在国内外山茶油精炼技术领域，该技术展现出显著的先进性与创新性，特别是在绿色生产与高活性成分保留方面，达到了国际领先水平。

成果应用前景或预期目标：本成果已实现产业化，已进入应用阶段。本成果拥有以下优势：

膜法物理智能精炼山茶油技术具有显著的推广应用价值。首先，采用物理精炼方法，避免了传统化学精炼强碱等化学试剂的使用，减少了环境污染，符合绿色环保的发展理念。其次，常温精炼，膜法精炼能够高效去除山茶油中的杂质、游离脂肪酸和异味，同时最大限度地保留油中的天然营养成分，显著提升产品品质和市场竞争力。此外，该技术是一步法精炼，具有能耗低、自动化程度高、生产效率高等特点，实现了山茶油绿色化、营养化、适度化、最少化、高值化、节能化加工，能够显著降低生产成本，提高经济效益。

该技术可为山茶油加工企业提供成熟的技术支持，推动传统产业升级，其绿色、高效、智能的特点符合现代食品工业的发展趋势，具有广阔的市场前景和社会效益。通过规模化应用，将助力乡村振兴和农业产业化发展，提升山茶油产业的整体竞争力。

转化方式：转让、许可、作价入股或合作开发等方式均可

榜单金额：面议

实施期限：3年

需求单位：广西大学轻工与食品工程学院

联系人：牛德宝，18775398186

成果三：水稻抗褐飞虱主效基因利用技术产业化

成果概述：广西地处热带亚热带地区，气候多样性非常丰富，使得该地区蕴含大量丰富的抗病虫水稻种质资源。我们利用现代分子生物学技术，结合传统的杂交育种等手段，从近6000份广西地方栽培稻种资源中，鉴定一批高抗褐飞虱种质（近100份）和主效基因（近30个），转育获得一批综合性状优良的稳定抗虫品系（近30个）。其中鉴定的部分主效抗性基因已经申请或授权发明专利，可以为其育种利用提供技术支持；部分综合性状优良的抗虫种质和所有的转育优良抗虫品系（部分已申请或授权新品种权保护），可以用作抗虫水稻育种的中间材料，或者直接作为抗虫品系参加组合配置或品种审定。在利用我们所提供的品系选育抗虫水稻新品种的过程中，我们可以全程提供分子标记辅助选择，加快选育抗虫新品种的进度；同时，提供选育材料的全生育期抗虫鉴定，以保证选育的新品种具有高抗虫性状。

成果应用前景或预期目标：抗虫水稻育种水平明显滞后于其它性状比如抗病、品质等育种，缺乏具有重要育种利用价值的抗虫种质和抗虫基因是最重要的原因之一。褐飞虱作为危害水稻生产最重要的害虫之一，目前审定的抗褐飞虱水稻品种非常少，推广种植的新品种基本没有，给水稻生产带来很大不利。基于我们鉴定的大量抗虫种质、抗虫主效基因和抗虫品系，可以直接用于抗虫水稻新品种培育，且配组的多样性丰富，极大地提高选育出高抗虫且性状优良的水稻新品种的成功率。优良抗虫水稻新品种的选育和推广，将极大地降低杀虫剂使用和人工成本，提高种田农民的收入；同时提高稻米品质和保护生态环境，真正做到绿色生产和绿色食品。

转化方式：转让、合作开发

榜单金额：面议

实施期限：3年

需求单位：广西大学

联系人：邱永福，18275861016

成果四：地质聚合物制浆联产高纯木质素零排放技术产业化

成果概述：传统的制浆行业，只是利用生物质中纤维素和部分半纤维素生产纸浆，忽视了黑液中木质素的分离提取。本技术利用地质聚合物催化剂选择性分离木质素和纤维素，得到的低碱度黑液，经酸析、过滤后分离得到高纯木质素，分离出木质素后的低污染物废水可用于下一次脱木质素工艺，无需碱回收和废水排放。研究中分离得到的木质素分子量较大，分布集中，通过掺加交联改性剂制备木材专用无醛胶粘剂，或碳化后制备高导电性生物碳材料；分离出木质素后的生物质纤维，经机械研磨后制成纸浆，用于造纸或纸浆模塑产品。

本技术提出的基于生物质精炼概念的制浆联产木质素工艺，可用于各种农林废弃物的绿色加工，具有高效益、低能耗、低污染的特点，符合绿色高效、资源节约的国家产业政策，因而具有很好的应用前景。

本技术依托发明专利如下：

1.中国发明专利，复合氧化物催化剂的制备方法、降解木质素的方法及应用，申请人：崔学民等，申请号：202111205517.0（授权）

2.中国发明专利，一种低温水煮脱除木质素的方法，申请人：崔学民等，申请号：202210652465.X（授权）

3.中国发明专利，一种木质素基无醛胶粘剂及其制备方法，申请号：202410021014.5（授权）

成果应用前景或预期目标：

本技术产业化的主要目标如下：

1.完善农林废弃生物质地质聚合物预处理工艺流程，实现黑液中木质素分离纯化、提取和废水再生回用零排放的工艺，最终建成地质聚合物催化脱除、提取高纯木质素的示范生产线，实现农林废弃物纤维预处理生产过程无废水排放。

2.通过产业化，获得绿色、高效的农林废弃生物质的木质素、纤维素分离工艺，实现桉木、竹子、稻草、甘蔗渣等生物质中纤维素用于制浆，产品达到制浆造纸或者纸浆模塑等生产要求；黑液中分离出的高纯木质素资源化利用，用于制备生物基树脂、生物碳或者无醛胶粘剂。

本技术成果应用前景：

1.本成果相当于：生物质经一次处理同时获得纸浆和木质素两个产品，且实现废水零排放。

2.成果面向国家绿色发展的要求，实现了农林废弃物的高值化、原料化利用，变废为宝。黑液中高纯木质素实现回收利用且废水再生循环，无需排放，推进了农林废弃物的综合利用，打造生态产业。

3.成果利用化工技术改进传统生物质加工行业，特别是高污染的制浆行业，将传统建材领域的低成本地质聚合物用于生物质资源化加工领域，催化剂废渣也可回收利用，创新性强，且绿色环保，符合国家鼓励的绿色有机、生态产业政策，因而具有很好的社会效益和经济效益。

转化方式：转让、许可或合作开发等方式均可

榜单金额：面议

实施期限：3年

需求单位：广西大学

联系人：崔学民，13768271971

成果五：原创肝癌靶向治疗药CDK4抑制剂WM202301技术产业化

成果概述：肝癌是全球癌症死亡的第三大原因，每年约80万人被肝癌夺去生命。中国的肝癌发病人数和死亡人数均占到全球一半以上，广西更是肝癌高发区，严重威胁国人的生命健康。作用于肿瘤细胞特定标志物的靶向药物，可精准杀死肿瘤细胞，减少对正常组织的毒副作用。本团队通过对肝癌的细胞周期与血管生成协同抑制机制的认识，经过10多年的潜心研究，研究开发的具有完全知识产权的原创肝癌靶向治疗药CDK4抑制剂WM202301的IC50约为0.59±0.02纳摩，显著优于已上市的CDK4/6抑制剂，抗肿瘤细胞增殖活性较一线肝癌治疗药索拉非尼强40倍以上；对荷瘤小鼠正常组织无明显毒副作用；可应用于肝癌，乳腺癌，肺癌等肿瘤的治疗；已通过分子、细胞、动物、药代及转录组学等确证其体外和体内抗肿瘤活性、细胞周期阻滞效果、癌细胞迁移抑制率、药代动力学性质、生物安全性及作用机制的研究。目前正在筹资进行临床前试验，同时进行市场推广。

成果应用前景或预期目标：据统计，我国肝癌药物市场以20.8%的年复合增长率从2018年的7亿美元增长至2025年的30亿美元；预计2030年将达到40亿美元/年。本团队基于对肝癌细胞周期与血管生成协同机制的认识，经过10多年潜心研究，开发的具有完全知识产权的原创肝癌靶向治疗药CDK4抑制剂WM202301的IC50约为0.6纳摩，显著优于销售额达127亿美元/年的已上市CDK4/6抑制剂；细胞层面较一线肝癌治疗药索拉非尼（2005年在美国获批上市，持续十年多独占市场，年销售额达40亿美元）强40倍以上；对荷瘤小鼠正常组织无明显毒副作用；可应用于肝癌，乳腺癌，肺癌等肿瘤的治疗；已通过分子、细胞、动物、药代及转录组学等确证其体外和体内抗肿瘤活性、细胞周期阻滞效果、癌细胞迁移抑制率、药代动力学性质和生物安全性及作用机制的研究。目前正在筹资进行临床前试验，并进行市场推广。

项目当前估值约2亿元。计划融资2000万元，用于药理、药代、急毒、慢毒、代谢、爬坡、国际专利申请等临床前研究。项目的成功应用，预期成为广西首个原创肝癌靶向治疗药，具有良好的市场前景和经济效益。

转化方式：项目可完全转让、作价入股或合作开发再转让

榜单金额：项目当前估值2亿元。计划融资2000万元，用于药理、药代、急毒、慢毒、代谢、爬坡、国际专利申请等临床前研究

实施期限：3年

需求单位：广西大学

联系人：王坚毅，18677068612

成果六：糖料蔗短期高效栽培技术产业化

成果概述：突破传统糖料蔗一年一熟模式，集成“品种早熟化+水肥精准调控”技术体系，成功实现一年两熟高效生产。通过选用分蘖力强、早熟高糖品种（如柳城、桂糖系列）并应用脱毒组培苗移栽最大化生长效率；同时创新构建多菌种协同代谢体系，将秸秆、畜禽粪污等农业废弃物中的纤维素、木质素、蛋白质定向酶解，转化为植物易吸收的氨基酸小分子肽、速效氮磷钾、腐殖质及矿质养分，配制出高效复合功能有机水肥；再结合测土配方、水肥一体化及人工智能（AI）技术实现精准调控管理。该体系确保糖料蔗在一年内达到两次工艺成熟标准（蔗糖分≥12.5%，重力纯度≥85%），实现年均亩产突破12吨，较传统单熟模式增产100%以上（翻倍），产糖量达1.0～1.5吨/亩，达到“一亩一吨糖”的建设目标，成功创建了甘蔗高产高效生产的新范式。已累计完成15000亩的应用示范。

成果应用前景或预期目标：

1.农业废弃物高效资源化应用。创新构建“七化一零”循环农业模式，通过复合微生物菌群协同定向酶解技术，实现秸秆、畜禽粪污中纤维素/蛋白质等大分子有机物80%以上转化率，形成含氨基酸小分子肽、速效NPK及腐殖酸的高值化功能水肥。该技术兼具资源化（有机质利用率＞85%）、全量化（免固液分离）、快速化（3~5天成肥）、无害化（重金属钝化率＞90%）、产业化（吨成本≤50元）、数字化及零排放的核心优势，化肥替代率达70%以上，为全国农业废弃物资源化提供可复制范式。

2.丘陵地区农田地力提升应用。基于高效有机水肥的三重协同机制：结构性修复（土壤团聚体形成使耕层厚度提高30%以上）、化学性改良（精准调节土壤pH值，抑制土壤酸化）、生物性激活（微生物增殖提升养分利用效率60%），构建“以肥调土—以土促根—以根增产”良性循环。成功实现丘陵旱地地力等级提升一级，推动“瘠薄红壤”向“高产海绵田”转型，为丘陵地区地力提升提供系统性解决方案。

3.糖料蔗双熟高产栽培应用。突破传统单熟模式限制，集成“品种早熟化+水肥精准调控”技术体系，实现糖料蔗年均亩产12吨以上，较单熟模式增产100%以上，糖分年总量提升至1.8~2.5吨/亩，创造甘蔗高效生产新范式。

转化方式：

1. 核心技术许可

（1）复合微生物菌群定向酶解技术（废弃物处理）。向有机肥企业、养殖企业等授权使用复合菌种配方及快速成肥工艺（单次许可费50—100万元）。

（2）AI水肥精准调控系统（一年两熟栽培）。提供“水肥系统设计安装+复合配方水肥发酵菌种”的套餐服务等（如300~500元/亩/季）。

2. 作价入股合作开发

揭榜方可以以作价入股方式参加糖料蔗短期高效栽培技术产业化项目。双方以各自资产、技术、资金等作价入股合资公司，按股权比例分配利润、承担风险，并约定合作期限与退出机制，共同推进项目发展。

榜单金额：5000万元

实施期限：3年

需求单位：广西大学

联系人：黄福川，13977112910

成果七：4.0智慧优质稻全产业链数字化生态技术产业化

成果概述：由广西大学研发，依托自治区“现代农业产业园建设”政策（桂农厅发〔2021〕108号）及南宁市“十四五”农业农村现代化规划，集成合成生物学、物联网、AI等核心技术，打造国家级农业循环经济试点。

应用领域：智慧农业与绿色制造，覆盖优质稻全产业链场景：智能育种、数字化种植、精深加工（功能性大米/米糠油）和秸秆资源化利用等。

主要内容：本项目聚焦破解农业高耗低效、产业链割裂的痛点，通过四大核心创新实现突破：生态智链技术利用合成生物学转化粪污为生物有机肥，大幅减少化肥和农药使用；4.0种植系统采用“天空地一体化”AI模型驱动无人化作业，实现亩产1000公斤以上；数治管理平台结合区块链溯源与大数据决策，实现全链条管控；循环经济闭环年处理秸秆5万吨，转化为高值化产品。

技术指标与推广价值：项目技术指标优异，种植效率节水30%、亩产提升25%，适度加工，减排效益显著。技术成熟度已达工程化阶段，并拥有多项自主知识产权。其推广价值在于解决行业痛点，推动优质稻产业智能化、绿色化升级，相比传统种植降本增效显著，秸秆高值化利用拓展新能源市场，避免焚烧污染。项目模式可复制性强，市场潜力巨大，预估市场规模超百亿元。

成果应用前景或预期目标：

考核指标：

技术突破：形成4.0优质稻全产业链智能化技术体系，突破优质稻精准种植、智能加工、循环经济等关键技术瓶颈，开发智能化种植模型与AI决策系统1套，提升生产效率30%以上。

新产品研发：研发出高附加值大米产品（如富硒米、低GI米）及衍生品（米糠油、米蛋白肽）不少于3种，形成年产1万吨精深加工能力。

专利与标准：申请发明专利不少于5件，参与制定行业标准或地方标准1项，形成自主知识产权体系。

经济指标：实现新增年产值6至9.5亿元，利税贡献达7000万元至1亿元以上，带动农民增收，合作社农户亩均收益提升30%以上。

人才培养：引进与培养高层次农业科技人才不少于10人，建立产学研合作平台，提升团队创新能力，推动科技成果转化。

示范基地：在广西区域建立4.0水稻全产业链示范基地，辐射带动周边区域，形成可复制、可推广的现代农业发展模式。

转化方式：

核心技术许可：智慧农业物联网与AI技术许可

向农业科技企业、大型农场或农业合作社授权使用本项目中的物联网监测系统、AI种植模型及大数据分析平台。许可内容可包括系统部署、数据接口对接、定制化模型开发等服务。单次许可费可根据许可范围、服务内容及用户规模，设定在100—500万元不等，并可根据后续服务使用量收取年度维护费。

技术转让：全链条数字化管理系统转让

将本项目中开发的全链条数字化管理系统（包括优质稻集中育秧、种植、加工、仓储、物流等各环节的数字化管理平台）整体转让给有意愿建立类似产业园区的地区政府或企业。转让价格可根据系统开发成本、市场潜力及受让方需求，协商确定在2000—3000万元之间。

榜单金额：5000万元

实施期限：3年

需求单位：广西大学

联系人：邓富康，14795489270

成果八：工程渣土复垦技术产业化

成果概述：成果属于生态环境修复治理领域，主要涉及工程渣土的资源化利用与生态复垦技术。在大型工程项目施工建设中，盾构掘进、路基开挖等工序产生工程渣土，已形成临时堆场。这些高密度、低孔隙率的渣土堆积体不仅侵占耕地资源，而且存在水土流失等环境风险。本技术成果基于工程渣土理化特性分析，创新研发了复合微生物菌群定向酶解技术，通过将农业废弃物快速发酵形成的水肥，对堆场工程渣土进行喷淋，成功突破工程渣土快速土壤化的关键技术瓶颈。相较于传统覆土复垦方式，该技术可实现原位基质改良，每公顷可节约客土资源0.8~1.2万吨。目前改良土壤的有机质含量范围为1.5~2.8%、速效磷20 ~38.7mg/kg，可用于种植甘蔗、玉米、油菜、大豆等粮食和经济作物。该成果首次实现工程渣土改良—熟化—复垦的技术体系集成，为交通领域及其它基础设施建设项目的生态修复工作，打造了具备可复制性的解决方案。

成果应用前景或预期目标：本成果取得工程渣土土壤化技术1项；构建工程渣土堆场快速复垦配套技术1项以上。推动大型项目沿线工程渣土填埋场快速复垦，释放相应的土地资源。本成果目前在平路运河马道枢纽和青年枢纽工程渣土堆存场实施工程渣土土壤化示范，并建立多个工程渣土土壤化复垦示范基地。

转化方式：转化方式主要以核心技术许可的方式进行

榜单金额：面议

实施期限：3年

需求单位：广西大学

联系人：李康春，18677142253

成果九：智能无线充电无人机及机巢技术产业化

成果概述：随着海量智能无人装备的规模化应用，“无人必无线”作为未来各类充/供电场景的共性目标。智能无线充电无人机及机巢，聚焦电网智能巡检领域，按照自主作业、少维护的智能化产品设计，具备远程制定飞行计划、一键启动自动执行任务、自适应寻点充电等功能，解决了无人机自主巡检“充电可靠性低—巡检半径小—环境适应性差”等三大瓶颈问题。成果基于无线充电技术实现户外复杂恶劣运行环境下无人机高效率、高可靠充电补能；具备“蛙跳式”巡检功能，机巡半径不受限制；具备小型化、低功耗、高可靠、易部署、易运维等特点，机巢侧开门设计保障无人机起降过程安全，IP55防护等级满足室外部署要求。成果通过了中国电力企业联合会组织的科技成果鉴定，以中国工程院邱志明院士为主任的鉴定委员会认为成果整体技术达到国际领先水平。

成果可在电网的“输—变—配”全领域、全场景应用，也可在国土资源、管线巡查、农业林业等领域定制化开发和推广应用。成果的落地应用，将单次巡检平均时间由120分钟降低到20分钟，效率提升6倍，特别是在灾后应急指挥和救援场景下，一键起飞、无人化、自动化作业，24小时不间断巡检能力，推动了生产管理向智能化、精细化以及“机器代人”方向发展。

成果应用前景或预期目标：基于非接触式的无线充电高可靠补能技术，有效避免接触式充电触点老化、生锈引起充电失败的情况，适合于免维护或少维护的无人化装备应用。成果在南网电网系统内通过广西电网能源科技有限责任公司进行成果转化，在广西电网南宁、来宾、崇左等14个供电局以及广东江门供电局得到了推广应用，累计现场安装840余套，覆盖530余座变电站70余条重点输配电线路，累计开展巡检4.27万架次、发现缺陷1.1万次。广西电网公司持续推进智能无线充电无人机及机巢的研究开发和升级迭代，2025年推出长续航版机型，续建里程≥26km，拓展成果在线路通道巡检等续建里程长的场景应用，按照目前广西电网的规模，无人机巡检全覆盖大约需要5.4万台机巢和7500架无人机，总产值达到60亿元。

此外，成果精准匹配《广西低空经济高质量发展行动方案（2024—2026年）》中的产业目标：统筹推动低空装备制造、场景应用、飞行服务保障体系、技术创新能力不断发展，培育发展低空领域新技术、新模式、新业态，加快打造具有重要影响力的低空经济高地。可在国土资源、水利巡视、交通管制、应急救援、管线巡查、海事监察、农业林业等领域的专业定制应用，预计未来3年的市场规模可突破10亿元。

转化方式：许可/合作开发

榜单金额：面议

实施期限：3年

需求单位：广西电网有限责任公司电力科学研究院

联系人：陈千懿，18249965066

成果十：钠离子电池储能技术产业化

成果概述：钠离子电池是一种以钠离子为电荷载体的二次电池，其工作原理与锂离子电池类似，依靠钠离子在正负极之间的嵌入和脱嵌实现能量存储与释放。近年来，随着全球对低成本、可持续储能需求的增长，钠离子电池因其资源丰富、成本低廉、安全性高等优势，成为储能领域的研究热点。广西电网公司依托国家重点研发计划“百兆瓦时级钠离子电池储能技术”项目，开发面向规模储能应用场景的200安时级钠离子电池，电池单体能量密度达到150 Wh/kg，循环寿命达到6000次以上，能量效率达到95%以上；研制电力储能用钠离子电池储能系统成套技术装备，采用安全高效的模块化储能单元设计，具有良好的灵活性和可扩展性，系统能量转换效率达到92%以上。率先建成投运全国首座大容量钠离子电池储能电站，项目成果入选国家能源领域首台（套）重大技术装备、国家能源局2024年度能源行业十大科技创新成果以及中央企业新型储能创新联合体2024年度优秀成果。

成果应用前景或预期目标：钠离子电池凭借其资源丰富、成本低、安全性高等优势，在储能领域展现出广阔的应用前景。随着全球能源转型加速，钠离子电池有望在多个领域实现对铅酸电池和部分锂离子电池的替代，成为中低能量密度储能场景的重要选择。在大规模储能方面，可用于风光电站配套储能，参与调峰调频辅助服务和电网负荷调节，随着规模化生产，钠离子电池有望在电网侧储能中占据10%—15%的市场份额。在工商业及家庭储能方面，可用于工厂、商场等场景的峰谷套利、应急备电，与屋顶光伏配套，提供离网或自发自用电力。十五五期间，钠离子电池储能系统成本预计可降至0.6元Wh/kg以下，可能替代30%—50%的铅酸电池市场，并在家庭储能领域与锂电形成竞争。在通信基站与数据中心备用电源领域，可为5G基站通信设备提供稳定电力，作为数据中心UPS，保障服务器不间断运行。由于钠离子电池优异的环境适应性，适应高低温、高湿度等恶劣环境，比锂电更耐过充过放，适合无人值守场景。项目通过成果转化，预计产值超过3000万元。

转化方式：许可/合作开发

榜单金额：面议

实施期限：3年

需求单位：广西电网有限责任公司电力科学研究院

联系人：唐彬，13978840794

成果十一：一二次融合的高压开关智能化技术产业化

成果概述：高压开关设备是电网运行控制、安全保障的核心设备。针对现有高压开关面临控制复杂、状态透明化不足、故障定位排查难三大突出问题，提出了分域控制与一二次融合的高压开关智能化技术，直接将断路器、隔离开关本体智能化，在机构箱内集成安装智能控制采集模块，简化电缆回路的同时替代大量分立元器件和分散接线，电缆减少约75%，元器件减少约40%；智能控制采集模块采用模块化设计，设备间可以实现即插即用，集成无盲区自检回路功能，同时采集内置传感器和外置传感器信号，实现开关在线监测和开关状态可视化，缺陷故障预警覆盖率达90%；智能控制采集模块采用手拉手光纤环网通信、N-1硬件故障防误冗余设计理念和高速实时数据比对技术，确保每个模块具备冗余通信链路及数据可靠性，提出了基于时间线数字镜像智能模块免配置更换式检修技术，模块更换由1天缩短到10分钟内，提升了运维效率。研制了高度集成、一二次融合的智能高压开关成套设备，通过了许继开普检测研究院、河南省高压电器研究所（国家电器检验中心）300余项型式试验验证，并开展了工程示范和推广应用，填补了国内外多项空白，得到中国电力报、人民网等媒体报道。李立浧院士为首的专家组认为：整体达到国际领先水平。

成果应用前景或预期目标：本成果通过攻克一二次融合高压开关智能化技术，填补了国内外多项技术空白，大大推进了高压开关设备智能化水平，提升了开关设备智感、智控、智检能力，实现了测量数字化、状态透明化、控制网络化、功能一体化、监控诊断智能化，形成了成套智能化装备，其与开关本体高度集成、高可靠性的智能传感器方案及其与开关本体融合方案属业内首创，既可用于新增变电站间隔，也可对存量传统或智能变电站间隔进行改造，市场前景十分广阔。

以变电站为例，南网范围内约有7800座变电站，按每座变电站安装/配备3台/套此类产品，共计23400台/套，市场上此类产品售价约为30万元/台，预估南网市场规模702000万元，按照每年推广5%来计算，每年需求量约1170台，市场规模35100万元，推广至全国市场规模每年将超数十亿元。

转化方式：许可或合作开发等转化方式

榜单金额：面议

实施期限：2年

需求单位：广西电网有限责任公司电力科学研究院

联系人：王晓明，18275714326

成果十二：新型心血管疾病预警试剂盒技术产业化

成果概述：本成果属于生物医药领域医疗诊断试剂与装备。心血管疾病（CVD）是全球首要死因，中国患病人数达3.3亿，其核心病理基础是动脉粥样硬化斑块破裂引发的血栓事件。目前临床依赖影像学技术（如IVUS、OCT）识别易损斑块，但成本高、普及难；而传统血液标志物（如肌钙蛋白）仅能在心肌梗死后检出，延误救治黄金窗口。

项目课题组首次报道LXN在冠心病人动脉粥样硬化斑块和外周血中表达上调，揭示了LXN调节动脉粥样硬化斑块稳定的新机制（陈明，等.Cell Death Dis. 2024）；在国际上率先提出并验证了循环血LXN是不稳定斑块来源的新型心血管疾病标志物（陈明，等. Analytica Chimica Acta.2023），并开发了灵敏度高、特异性好的检测方法和试剂盒（专利申请号：202311710064.6），将心梗诊断节点从“心肌损伤后”前移至“斑块破损时”，突破梗死心肌来源标志物疾病预测窗口期短的局限，为冠心病高风险人群提供超早期预警窗口，显著提升救治成功率。

项目的创新与核心优势：

1.LXN在急性冠脉综合征（ACS）患者血浆中显著升高，与斑块不稳定性直接相关（AUC0.871，95%CI0.725-1.0，p=0.002），具有极强的特异性‌；

2.斑块破损时LXN即释放入血，远早于心肌损伤标志物（提前6—12小时），具有极高的早期预警价值‌；

3.本项目开发出两类高灵敏度检测试剂盒——‌免疫金法‌（快速定性）与‌电化学法‌（精准定量）（检测限为50pg/mL），成本仅为影像学检查的10%，检测经济便捷。

4.本试剂盒填补了“斑块破裂”至“心肌梗死”事件间的监测空白，为ACS高风险人群提供‌超早期预警窗口‌，显著提升救治成功率。

成果应用前景或预期目标：

本成果具有很好的应用前景和社会经济效益

1.临床价值层面‌：

‌（1）重塑心脑血管疾病筛查路径‌：有望替代30%以上的高成本影像学初筛，适用于基层医疗机构门诊与体检中心。

（2）作为ACS高危人群（如冠心病患者）的常规监测工具，实现斑块稳定性动态评估。

‌（3）缩短心梗诊断时间窗‌：将急性心梗诊断节点从“心肌损伤后”前移至“斑块破裂时”，为患者争取6—12小时关键救治时间，预计降低20%以上心源性死亡率。

2.市场与社会效益‌

‌（1）刚需市场覆盖‌：中国3.3亿心血管病患者中，约40%需定期斑块风险评估，年检测潜在需求超1亿人次；

（2）试剂盒单价不足百元（影像学检查费用≥1000元/次），推动普惠筛查普及。

3.商业场景拓展‌：

‌院内场景‌：急诊科胸痛三联筛查、心内科高危患者随访；

‌院外场景‌：社区医院慢病管理、企业健康体检、居家自测（免疫金试纸形态适配）。

4.经济与社会效益‌：

预计5年内占据国内心血管标志物检测市场15%份额，降低医保影像支出负担；通过早期干预减少ACS发病率，每年避免百亿元级心梗救治费用及劳动力损失。基于LXN蛋白的泛血管疾病（脑梗、外周动脉疾病）预警模型开发，可打造心脑血管风险评估平台。

转化方式：作价入股或合作开发取得医疗器械许可

榜单金额：500万元

实施期限：3年

需求单位：广西师范大学

联系人：陈明，18577316203

成果十三：分布式光纤温度传感技术产业化

成果概述：分布式光纤温度传感器是基于光时域反射计技术及光纤中的拉曼散射效应，仅以一条光纤作为传感器，能提供连续、不间断的测温，与一般点式电传感器相比，除具有普通光纤传感器抗电磁场干扰、防腐、耐潮湿以及绝对测量等优点外，还具有测温距离长和综合成本低等优点。

本课题组通过系统的研究，完成了对分布式光纤温度传感技术软硬件方面完全自主掌握，特有的温度解调算法，使得产品价格更低更可靠，研制的样机技术指标达到了国内一流水平，已授权发明专利3项，实用新型专利3项，软件著作权2项。

成果应用前景或预期目标：开发出分布式光纤测温产品，可广泛应用于公路铁路隧道、智慧管廊、煤矿、地铁、油气储罐、大型基础设施的火灾预警；及高压输电线、热力管道泄漏检测、大坝温度场、油库、粮库、危险品库、冷库、电厂、高压开关柜、大中型变压器、发电机组、酒厂、酱油、醋厂酿制过程、油井等的温度监测；

转化方式：转让、许可、作价入股、合作开发等方式均可

榜单金额：面议

实施期限：3年

需求单位：广西师范大学

联系人：杨军，13977386645

成果十四：人工智能评估人体心、肝脏铁含量系统技术产业化

成果概述：

1.应用领域：成果主要应用于医药卫生领域，主要应用于各级医疗机构评估心脏、肝脏铁含量。

2.主要内容：①解决铁过载患者，尤其是地中海贫血患者脏器铁过载的精准诊断问题。②通过深度学习，实现对心脏、肝脏待测区域的自动勾画。本产品的核心功能是计算肝脏实际铁含量，该计算公式是基于广西医科大学第一附属医院15年约4000例地中海贫血患者的MRI和大数据库推导，具有难以复制的独特性。

3.技术指标：勾画速度较人工勾画缩短99.3%，重复实验AI勾画覆盖度类内相关系数大于0.999，诊断正确率提高到99%。

4.技术成熟度：项目已完成相关大数据分析、产品开发中期并在种子医院用于心脏、肝脏铁含量评估试用。

5.推广价值：①行业痛点：尚未见结合AI的同类软件。市面上同类软件均为手动勾画测量区域，且未能得到实际肝脏铁含量。②本产品可精确识别脏器位置，智能勾画测量区域，并结合内置的铁浓度公式，可直接得出肝脏铁含量。AI勾画提高诊断效率的同时，大大降低了人工勾画的主观误差，提高了铁含量评估结果的准确性及一致性，同类产品为手动勾画测量区域，测量结果一致性欠佳，不能提供肝脏铁含量。

6.知识产权：国家发明专利4项；实用新型专利2项；软件著作权1项。

成果应用前景或预期目标：

1.攻克临床环境失准问题，实现不同医院、不同仪器诊断准确性的稳定性，必须涵盖GE、西门子、飞利浦、联影的仪器。

2.解决AI勾画的稳定性问题，将不稳定热图植入系统，设置准确性置信区间。

3.获得国家Ⅲ类医疗器械注册证。

4.获得发明专利≥2项，实用新型专利≥5项，软件著作权≥2项，至少包含2项与医学影像学评估器官铁含量的内容。

5.主导制定AI评估心脏、肝脏铁含量诊断地方标准1项。

6.产品推广向医院（包含各级医疗机构）≥50家，评估铁含量单器官≥1000例。

7.构建自治区级及以上实验室或者实践中心。

8.培养硕士12名，博士生5名。

9.促进产学研融合基地建设：联合广西医科大学建立医学影像学AI产学研融合基地。

10.建立心脏、肝脏铁含量MRI数据库，病例数≥4000例。

转化方式：作价入股（投资）方式

榜单金额：200万元

实施期限：2年

需求单位：广西医科大学第一附属医院

联系人：彭鹏，15078822492

成果十五：智能康复训练仪技术产业化

成果概述：

1. 成果来源：南宁市青秀区科技计划项目重点研发计划

2. 应用领域：生物医药/高端医疗器械（精准聚焦：脑卒中、糖尿病患者的运动康复场景）

3. 主要内容：针对脑卒中患者下肢瘫痪+手部失能的复合康复难题，突破传统设备功能单一局限，亦可针对糖尿病患者进行运动训练。

3.1 创新整合方案：

（1）下肢模块：基于自有的实用新型专利——卧式腿部康复仪（专利号：ZL202021372109.5），支持速度、动力、关节角度、区间停留时间等参数精准调节，自动执行康复训练。

（2）手部模块：气动镜像模式，通过健侧手主动运动实时驱动患侧手同步跟随，激活神经重塑。

3.2 二代升级路径：研发中AI引擎可实现处方自动生成与一键启动，并优化医疗级外观设计。

4. 技术指标：

（1）下肢参数调节精度：训练动力1~3档（48~98N·m），速度1~10档（最高档10档为30cm/s），关节弯曲25°~120°、伸展0~115°，弯曲与伸展停留时间1~90s。

（2）镜像响应延迟：<0.3秒。

（3）设备稳定性：连续运行500小时无故障。

5. 技术成熟度：一代产品完成研发与样机，二代AI版工程样机开发中。

6. 知识产权：获授实用新型专利1项（卧式腿部康复仪，ZL202021372109.5）

7. 推广价值：

（1）功能整合：打破下肢与手部康复设备分离现状，镜像模式提升神经康复效率。

（2）精准可控：丰富的手动调节参数，满足个性化需求。

（3）临床价值显著：具备推广基础，提升康复效率（尤其镜像模式对神经重塑的促进）、保证训练剂量、降低治疗师负担、提高患者依从性（镜像趣味性）。

（4）性价比高：一旦量产，可以实现性能强、价格低廉，使患者家庭受益，将在家庭与社区康复服务领域发挥效果。

成果应用前景或预期目标：

1.技术突破指标

（1）关键瓶颈突破：完成二代AI处方引擎开发，实现训练参数自动生成精度提升。

（2）知识产权：新增授权专利至少1项（手部镜像算法、AI控制系统），制定企业标准1项（镜像康复设备技术规范）。

（3）产品研发：上市一代产品，完成二代AI版医疗器械注册证。

2.经济产出指标

（1）研发投入：带动企业投入≥500万元。

（2）产值：一代产品实现产值700万元，二代AI产品带动年产值破1500万元。

（3）成本优势：一体化设计降低医院采购成本（vs分体设备）。

3.人才与产业生态

（1）团队建设：在桂组建20人的AI+康复跨界研发团队，引进高端人才2~3名。

（2）技术辐射：通过许可带动1~2家广西配套企业升级；

（3）临床合作：与广西医科大学第一附属医院及广西区内其他医院共建智能康复示范中心，培训基层医师超300人。

4.政策目标达成

（1）省部级奖项：申报广西科学技术奖。

（2）产业链贡献：拉动上下游投资。

转化方式：转让、许可、作价入股、合作开发等方式

榜单金额：面议

实施期限：3年

需求单位：广西医科大学第一附属医院

联系人：黄锋，18377150200；罗祖纯，15907714180

成果十六：YJFB组合式固定床污水处理系统技术产业化

成果概述：YJFB组合式固定床污水处理系统是益江环保通过联合国环境署水资源资深专家从德国引进，以PE为材质一次性成型的分散式污水处理设备为核心的技术体系。益江环保与广西大学联合攻关，本地化再创新。该技术先后获得南宁市科技局《分散型生活污水PE组合式固定床处理设备研发与示范》、广西科技厅《组合生物床农村污水处理设备及智慧运维模式研究与示范》、南宁高新区高层次创业创新人才（团队）项目《分散型农村生活污水组合生物床处理设备研发与产业化》项目支持，入选中国环境保护产业协会《2019年重点环境保护实用技术及示范工程名录》，荣获2020年度广西科学技术进步奖三等奖，获得授权实用新型专利“一种智能污水处理设备”（ZL201820678721.1）、“一种智能模块化装配式集成污水处理设备”（ZL202122155876.1）。该技术具有运行稳定、耐用、运行成本低、占地面积小、管理维护简单。技术出水主要污染物指标可稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准/一级A排放标准（深度处理）。

成果应用前景或预期目标：该技术单套处理系统污水处理量为10—100t/d，并可根据排水量大小及用户的建设要求多套并联组合。可广泛应用于中小城镇、农村等分散型生活污水处理，特别是流量小、不便于纳入污水收集系统的村屯、分散住户、风景旅游区、别墅区、宾馆、高速公路服务区等区域排放出的污水的处理。国务院《关于全面推进美丽中国建设的意见》《关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》明确提出，需持续打好农业农村污染治理攻坚战，一体化推进乡村生态保护修复，未来农村生活污水及类似分散式污水处理市场存在巨大需求。公司有实力与能力提供YJFB组合式固定床污水处理系统的技术、生产、销售、建设、运维全流程服务，技术及市场竞争优势极其显著。

转化方式：许可、作价入股、合作开发

榜单金额：面议

实施期限：3年

需求单位：广西益江环保科技股份有限公司

联系人：梁永睿，15077189396

成果十七：层次晶高镍三元前驱体微结构定制技术产业化

成果概述：本技术成果由广西杰出青年基金获得者俞兆喆团队自主研发。项目聚焦新能源领域高端锂离子动力电池应用，核心目标为满足长续航纯电动（EV）及插电式混合动力汽车（PHEV）对高能量密度、长寿命动力电池的迫切需求。

针对高镍前驱体开发难度大、成本高及循环结构退化等行业痛点，本项目首创层次晶结构设计与可控合成技术。通过精确调控共沉淀反应过程中的流体场、物料浓度、温度与pH等多维工艺参数，实现了高镍正极前驱体微结构的精细化与定制化制备。 基于此前驱体，经高温固相煅烧工艺优化，成功开发出高性能高镍正极材料。建立前驱体结构特征与电极材料电化学性能之间的构效关系，验证层次晶结构前驱体电性能优势与精确调控独特优势。

项目成熟度与知识产权成果如下：

1.实验室小试完成：确定层次晶高镍三元前驱体关键工艺参数（包括盐量、碱量、氨量、反应温度、反应时间及搅拌速度等），核心性能指标达到预期目标（前驱体：Ni≥90mol%, Co+Mn≤10mol%；正极材料：1C比容量大于200mAh/g，1000次循环保持率≥80%）；

2.中试阶段验证突破：公斤级样品试制成功，工艺放大可行性及材料批次稳定性获初步验证；

3.知识产权布局：核心技术已申请/授权中国发明专利5项，技术权属清晰，具备完整自主知识产权。

这些进展表明，该技术已成功跨越基础研发阶段，正式进入工程化与产业化转化的关键时期。

成果应用前景或预期目标：

成果应用前景：本项目攻克高镍前驱体开发难、成本高及循环结构退化等关键瓶颈。创新性地采用连续法生产工艺，实现了低温、低pH值、低氨耗的生产条件，显著降低制造成本至4000—4500元/吨，较国内传统工艺能耗更低，直收率突破99.0%，综合利用率达国际领先水平。产品品质达到国际领先水准，预计全球高端市场份额将突破35%，实现国产高镍前驱体从“跟跑”到“领跑”的跨越式发展。

预期目标：

1.层次晶结构富镍三元正极前驱体及制备的正极材料参数指标：在主金属中，Ni含量（mol%）≥90%、Co+Mn含量（mol%）≤10%；Span（[D90-D10]/D50）≤0.6；振实密度≥2.6g/cm3；磁性异物＜50ppb；比表面积：30-60m2/g；1 C放电容量≥210mAh/g，全电1000次循环保持率≥85%。

2.计划引导企业投入研发经费2000—3000万元。

3.通过联合开发新工艺、新产品、新设备或形成具有自主知识产权新技术1项，获得授权专利2—3件；并研发层次晶结构清晰的高能量密度电池用高镍正极前驱体，建成一条年产5000吨层次晶结构高镍正极前驱体示范生产线，实现层次晶结构高镍正极前驱体产业化。按目前高镍正极前驱体价格80000元/吨和建设初期产线达产率60%左右计算，销售收入可达2亿元左右，实缴税600万元左右。

4.项目转化期间培养副高级职称1名，博士研究生1—2名，硕士研究生3—5名，发表SCI论文2—3篇。

转化方式：

本技术成果可采用转让或许可的方式进行转化。具体包括：

1.技术直接转让（一次性支付转让费，技术所有权及后续开发权益完全移交受让方）；

2.技术分步转让（先支付一部分转让费，根据中试、试产和产业化进度分步支付费用。开发过程中出让方将相关技术有偿授权给受让方使用。技术费用支付完成后一次性将技术所有权及后续开发权益完全移交受让方）；

3.专利/技术许可（可提供普通许可或排他许可，授权受让方在约定范围和期限内使用技术，我方收取入门费及按产量/销售额提成的许可费）。

转化方式细节（如转让金额、许可范围与费率、支付方式等）将在对接洽谈中根据揭榜方资质与合作意愿具体商定。

榜单金额：2000—3000万元

实施期限：3年

需求单位：桂林电子科技大学

联系人：俞兆喆，18877338519

成果十八：高比能钠离子电池关键技术产业化

成果概述：成果依托广西重大科技创新基地（广西电子信息材料构效关系重点实验室）的科创平台和电子信息材料与器件教育部工程研究中心，在国家和广西科技项目的支持下，针对钠离子电池的能量密度低、大倍率放电性能差、高低温充放电性能差等关键问题，研发出生物质硬炭负极材料和层状锰镍铜钠氧化物正极材料，突破了高比能钠离子电池关键技术，申请发明专利12件，实用新型3件，已获授权发明专利4件，实用新型专利3件，实审发明专利7件，成果获2024年广西自然科学二等奖。

创新性：1.突破生物质硬炭负极材料的关键制备技术，提升负极的容量、首效和倍率性能；2.突破锰镍铜钠氧化物正极材料的制备和改性关键技术，构筑高结构稳定性的正极，提升钠离子电池的循环性能和安全性；3.突破钠离子电池电芯的关键制造技术，制备环境实用性好、高比能的钠离子电池。

先进性：钠离子电池具有高能量密度、宽温域、高安全性等优势，应用前景广泛，可以满足军民两用需求。

成果已达到的技术性能指标：（1）生物质硬炭的比容量≥280mAh/g(0.1C)，（2）锰镍铜钠氧化物正极材料的比容量≥130mAh/g（0.2C），（3）钠离子电池的能量密度≥140Wh/kg，工作温度-40—65oC。

成果应用前景或预期目标：

成果应用前景：本成果适用于新能源及储能领域，具体为消费类电子产品、两轮电动车和储能用的钠离子电池。

预期目标：

1.生物质硬炭负极材料：比容量≥300mAh/g（0.1C），首次库伦效率≥90%，500次循环后容量保持率≥85%（1C）；

2.锰镍铜钠氧化物正极材料：比容量≥150mAh/g（0.1C），首次库伦效率≥92%，500次循环后容量保持率≥80%（1C）；

3.钠离子电池：能量密度≥150Wh/kg（0.1C），500次循环后容量保持率≥80%（1C）；

4.开发具有自主知识产权的新产品、新技术或新工艺2项及以上；

5.获得授权发明专利3件；

6.全职引进、培养副高级职称及以上不少于1人；

7.项目实施期间实现新增产值或销售收入3000万元以上。

转化方式：技术转让或技术许可，交易额不少于500万元；作价入股不少于800万元

榜单金额：2000万元

实施期限：3年

需求单位：桂林电子科技大学

联系人：邓健秋，15078378986